2021宁德五中创客作品创作方案04

项目作品案例名称：《基于Arduino的智能风扇》
作品案例类别：创意智造
学校：福建省宁德市第五中学
作者：徐子轩   高二（10）
指导教师：邬肖英
涉及学科或专业领域：Arduino、光电传导、激光切割
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1、 项目作品概述
    相对于传统小风扇需要手动开关的缺点，本款温光双控风扇可在无人时自动关闭，不会出现忘关风扇而导致“用时无电”的尴尬，而且还绿色省电，是兼具创意与节能的环保作品。
      其次，本作品还有人性化的温控机制，在温度低于26°C时，小风扇会自动关闭，使您可以尽情的投入到学习、工作中，不会因为吹风扇而感冒着凉，是您学习、工作时的最佳搭档。
    而且，本作品的红外线感应装置会在您拿起风扇时，自动启动风扇，无需手动按动按钮进行开关，真正做到了全自动的效果。
该装置要实现的功能为：
1. 检测周围环境的温度、湿度，在OLED屏中显示；
2. 如果环境温度大于20摄氏度，风扇自动开启，同时光电开关可以开关风扇，否则光电开关不能使用。
   二、主要材料
1. 核心部件：Arduino NANO 开发板、I/O扩展板
2. 传感器：温湿度传感器、光电传感器
3. 执行器：风扇
4. 显示器：OLED显示屏
三、项目作品创作过程
A、外型设计
本作品分两个部分：上部风扇盒子，下部放主板、显示屏、温湿度传感器；两部分上下叠放。
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B、 硬件搭建

[材料清单]
1）Arduino NANO 开发板                    X1
2）I/O扩展板        NANO  扩展板          X1
3）L9110风扇模块                            X1
4）DHT11 温湿度传感器                      X1
5）OLED显示屏                              X1
[硬件连接]
[image: 智能风扇]

B、 编程程序
主程序
[image: ]

编程代码：
/*!
 * MindPlus
 * nano
 *
 */
#include <DFRobot_DHT.h>
#include <DFRobot_SSD1306_I2C.h>

// 动态变量
volatile float mind_n_S;
// 静态常量
const chCode chBuf[] = {
	{0x667a,0xe699ba,0xD6C7,{0x20,0x00,0x3e,0x7c,0x48,0x44,0x08,0x44,0xff,0x44,0x14,0x44,0x22,0x7c,0x40,0x00,0x1f,0xf0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1f,0xf0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1f,0xf0,0x10,0x10}},
	{0x80fd,0xe883bd,0xC4DC,{0x10,0x40,0x24,0x44,0x42,0x48,0xff,0x70,0x01,0x40,0x00,0x42,0x7e,0x42,0x42,0x3e,0x42,0x00,0x7e,0x44,0x42,0x48,0x42,0x70,0x7e,0x40,0x42,0x42,0x4a,0x42,0x44,0x3e}},
	{0x98ce,0xe9a38e,0xB7E7,{0x00,0x00,0x3f,0xf0,0x20,0x10,0x20,0x10,0x28,0x50,0x24,0x50,0x22,0x90,0x22,0x90,0x21,0x10,0x21,0x10,0x22,0x90,0x22,0x92,0x24,0x4a,0x48,0x4a,0x40,0x06,0x80,0x02}},
	{0x6247,0xe68987,0xC9C8,{0x02,0x00,0x01,0x00,0x3f,0xfc,0x20,0x04,0x20,0x04,0x3f,0xfc,0x20,0x00,0x20,0x00,0x3f,0x7c,0x21,0x04,0x29,0x24,0x25,0x14,0x49,0x24,0x51,0x44,0x85,0x14,0x02,0x08}},
	{0x6e29,0xe6b8a9,0xCEC2,{0x00,0x00,0x23,0xf8,0x12,0x08,0x12,0x08,0x83,0xf8,0x42,0x08,0x42,0x08,0x13,0xf8,0x10,0x00,0x27,0xfc,0xe4,0xa4,0x24,0xa4,0x24,0xa4,0x24,0xa4,0x2f,0xfe,0x00,0x00}},
	{0x5ea6,0xe5baa6,0xB6C8,{0x01,0x00,0x00,0x80,0x3f,0xfe,0x22,0x20,0x22,0x20,0x3f,0xfc,0x22,0x20,0x22,0x20,0x23,0xe0,0x20,0x00,0x2f,0xf0,0x24,0x10,0x42,0x20,0x41,0xc0,0x86,0x30,0x38,0x0e}},
	{0xff1d,0xefbc9d,0xA3BD,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}},
	{0x6e7f,0xe6b9bf,0xCAAA,{0x00,0x00,0x27,0xf8,0x14,0x08,0x14,0x08,0x87,0xf8,0x44,0x08,0x44,0x08,0x17,0xf8,0x11,0x20,0x21,0x20,0xe9,0x24,0x25,0x28,0x23,0x30,0x21,0x20,0x2f,0xfe,0x00,0x00}}
};
// 创建对象
DFRobot_SSD1306_I2C oled12864;
DFRobot_DHT         dht11_A0;


// 主程序开始
void setup() {
	Serial.begin(9600);
	oled12864.setChCode(chBuf);
	dht11_A0.begin(A0, DHT11);
	mind_n_S = 0;
	oled12864.begin(0x3c);
	digitalWrite(7, LOW);
	digitalWrite(8, LOW);
}
void loop() {
	oled12864.setCursor(32, 0);
	oled12864.print("智能风扇");
	oled12864.setCursorLine(3);
	oled12864.printLine((String("温度＝") + String((String(dht11_A0.getTemperature()) + String(".C")))));
	oled12864.setCursorLine(4);
	oled12864.printLine((String("湿度＝") + String((String(dht11_A0.getHumidity()) + String(" %rh")))));
	Serial.println(digitalRead(3));
	if ((dht11_A0.getTemperature()>=20)) {
		if ((!digitalRead(3))) {
			delay(200);
			if ((mind_n_S==0)) {
				digitalWrite(7, LOW);
				digitalWrite(8, LOW);
				mind_n_S = 1;
			}
			else {
				digitalWrite(7, LOW);
				digitalWrite(8, HIGH);
				mind_n_S = 0;
			}
		}
	}
	else {
		digitalWrite(7, LOW);
		digitalWrite(8, LOW);
	}
}

C、 作品完成
（设计、制作现场照片）
[image: IMG_20210323_091053]
四、作品设计的体会
设计对于你来说是什么？是北欧风家具的极简格调，还是各大时装周上的别出心裁，又或许只是一切细微的观察机会、一场头脑风暴、一次对“理所当然”的质问？其实，设计没你想的那么神秘！
[bookmark: _GoBack] 人人都能设计出独一无二的东西，只要你用心，没什么是不可能的。就像这款小风扇，它虽然还有很多像光感应距离过短、红外线感应不灵敏之类的问题，但我相信我会一一解决他们，并再次优化外壳设计，让这款风扇进入我们的生活。
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