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项目作品案例名称：《基于百度AI的物理语音助教》
作品案例类别：创意智造
学校：福建省宁德市第五中学
作者：周彦丞  高二（8）
指导教师：邬肖英
涉及学科或专业领域：人工智能、百度AI、掌控板
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一、项目作品概述
[bookmark: _GoBack]（在同学们的日常学习生活中，常常会遇到一些物理学科上的难题，而反复询问同学也无法得到一个准确的答案，物理老师也常常因为一些原因而找不到。如果想要上网查找问题的话又需要一字一句的查找，大大降低了学习的效率。因此，为了提高同学们日常学习生活的效率，我设计了这个高中物理助手。它能够通过计算，智能识别出人们所说出的话，将人说出的话从声音的形式转化为文字的形式，上传到互联网上，再通过互联网云计算搜索得到想要的答案，将答案用语音的形式表达出来。而且，它还可以在同学们学习上感到疲累的时候，与同学们进行闲聊，来缓解同学们学习的压力。文字虽然无处不在，但其始终存在限制。对于一般人来说，打字的速度很难跟上说话的速度，所以语音智能才是未来科技的发展方向。）     

该装置要实现的功能为：
1. 语音识别; 
2. 语音合成;
3. 闲聊机器人;
4. 训练回答高中物理技能；    
二、项目作品创作过程
A、外型设计
[image: u=3994505514,3568198958&fm=26&gp=0]
本作品主体是一个盒子，配上爱因斯坦的形象，主要是体现本盒子的主要用途，经过很多次的尝试，主体用3mm椴木板切割，爱因斯坦采用5mm亚克力板，外型设计有科技感，显得更有实用性。
[image: 图片2]

B、 硬件搭建

[材料清单]
掌控板2.0                                  X1
2）I/O扩展板          IO 传感器扩展板     X1
3）大按键                                  X1
4）D类PAM8403功放模块                  X1
5）喇叭                                    X1
[硬件连接]

[image: 硬件连接]
主要使用掌控板2.0+扩展板，用一个按键（接P13)触发，配上小功放模块（接P8），声音有保证，没有多余的功能设计，简洁实用。
B、 编程程序
主程序
[image: 图片1]
编程代码：
from mpython import *

p13 = MPythonPin(13, PinMode.IN)

import time

import audio

import urequests

import urequests
import json
import time
import random

def mPythonChatbot(client_id,client_secret,chatbot_id,query):
   baidu_chatbot_result = ""
   host = "https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token?grant_type=client_credentials&client_id={}&client_secret={}".format(client_id, client_secret)
   response = urequests.get(host)
   SYS_CHAT_HIST = ["你好","你也好啊","今天天气怎样","还不错,阳光明媚"]
   access_token = response.json()["access_token"]
   #随机生成用户id
   random.seed(time.ticks_cpu())
   user_id = str(random.randint(1, 10000))
   api_url = "https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/unit/service/chat?access_token="+ access_token
   req = {
       "log_id":"mPythonChatbot_"+user_id,
       "version":"2.0",
       "service_id":chatbot_id,
       "session_id":"",
       "request":{
           "query":query,
           "user_id":user_id,
           },
       "dialog_state":{
       "contexts":{
           "SYS_REMEMBERED_SKILLS":[""],
           "SYS_PRESUMED_HIST": [],
           "SYS_CHAT_HIST": SYS_CHAT_HIST.append(query)
           }
       }
   }
   headers = {"content-type": "application/json"}
   req = json.dumps(req).encode("utf8")
   try:
       response = urequests.post(api_url, data=req , headers=headers)
       parsed = response.json()
       baidu_chatbot_result = parsed["result"]["response_list"][0]["action_list"][0]["say"]
   except:
       baidu_chatbot_result = ""
   time.sleep_ms(200)
   return baidu_chatbot_result;

import gc

import network

my_wifi = wifi()

my_wifi.connectWiFi('GT-ndwz', 'ndwz-chqzhc')

def _E5_88_9D_E5_A7_8B_E5_8C_96():
    global B, audio1, audio2, audio3
    B = 0
    audio1 = 'my.mp3'
    audio2 = 'my2.wav'
    audio3 = 'my3.mp3'
    oled.fill(0)
    oled.DispChar('高中物理助教', 28, 16, 1)
    oled.DispChar('将为您服务', 34, 30, 1)
    oled.show()
    import gc;gc.collect()
    audio.player_init(i2c)
    audio.set_volume(100)
    baidu_params = {"API_Key":'FaRbRg7fKOZOwGnPUs04lOjs', "Secret_Key":'APosPUm7w6D4pccXEzBS5ajynb6eW7bE', "text":'您好，我是高中物理助教，有什么问题问我吗？', "filename":audio1}
    _rsp = urequests.post("http://119.23.66.134:8085/baidu_tts", params=baidu_params)
    with open(audio1, "w") as _f:
        while True:
            dat = _rsp.recv(1024)
            if not dat:
                break
            _f.write(dat)
    audio.play(audio1)
    audio.player_deinit()
    gc.collect()
_E5_88_9D_E5_A7_8B_E5_8C_96()
while True:
    B = p13.read_digital()
    time.sleep(0.2)
    if B == 1:
        oled.fill(0)
        oled.DispChar('高中物理助教', 28, 0, 1)
        oled.DispChar('正在录音，时长 3 秒 ...', 0, 16, 1)
        oled.show()
        rgb[0] = (int(255), int(0), int(0))
        rgb.write()
        time.sleep_ms(1)
        audio.recorder_init(i2c)
        audio.record(audio2, 3)
        audio.recorder_deinit()
        oled.fill(0)
        oled.DispChar('高中物理助教 ', 28, 0, 1)
        oled.DispChar('正在识别语音文字 ...', 0, 16, 1)
        oled.show()
        rgb[0] = (int(51), int(255), int(51))
        rgb.write()
        time.sleep_ms(1)
        baidu_params = {"API_Key":'FaRbRg7fKOZOwGnPUs04lOjs', "Secret_Key":'APosPUm7w6D4pccXEzBS5ajynb6eW7bE'}
        _rsp = urequests.post("http://119.23.66.134:8085/baidu_asr", files={"file":(audio2, "audio/wav")}, params=baidu_params)
        try:
            baidu_iat_result = _rsp.json()
            if not "result" in baidu_iat_result:
                baidu_iat_result["result"] = ["ERRNO " + str(baidu_iat_result["err_no"])]
        except:
            baidu_iat_result = {"err_msg":"","result":[""]}
        oled.fill(0)
        oled.DispChar('高中物理助教', 28, 0, 1)
        oled.DispChar(str('识别内容：') + str((baidu_iat_result["result"][0])), 0, 32, 1)
        oled.DispChar('按下 按键 开始录音', 0, 16, 1)
        oled.show()
        rgb[0] = (0, 0, 0)
        rgb.write()
        time.sleep_ms(1)

        baidu_chatbot_result = mPythonChatbot('I7g1wjwUFoy4W52DwaikADFj', 'Yio0l2n58aTwIqBsesFLn6pegR2591xE', 'S48744',baidu_iat_result["result"][0])
        audio.player_deinit()
        gc.collect()
        import gc;gc.collect()
        audio.player_init(i2c)
        audio.set_volume(100)
        baidu_params = {"API_Key":'FaRbRg7fKOZOwGnPUs04lOjs', "Secret_Key":'APosPUm7w6D4pccXEzBS5ajynb6eW7bE', "text":str(baidu_chatbot_result), "filename":audio3}
        _rsp = urequests.post("http://119.23.66.134:8085/baidu_tts", params=baidu_params)
        with open(audio3, "w") as _f:
            while True:
                dat = _rsp.recv(1024)
                if not dat:
                    break
                _f.write(dat)
        audio.play(audio3)
        audio.player_deinit()
        gc.collect()

百度AI服务器设置
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C、 作品完成
（设计、制作现场照片）
[image: IMG_20210324_111342]
四、作品设计的体会
本作品还有很多不足之处，特别是语音识别的准确率不太高，机器人技能训练还要进一步完善，最好能做成语音触发，那就更加智能；设计源于生活，又服务于生活，人们的生活离不开设计，设计与我们的生活息息相关。这次设计我们收获很多、学会很多、比以往更有耐心很多。希望我们的作品能真正应用到我们学生的的实际学习中，给我们的学习带来便利，促进学习进步，真正成为我们学习的好助手。
1
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