[bookmark: _Hlk19711950]作品创作说明
	项目大类 
	□数字创作类   □计算思维类     ☑科创实践类

	作品名称
	《智能花盆》

	创作思想（创作背景、目的和意义）
  现代生活中许多人有种植花草的爱好，但因为工作繁忙和没有相应经验等原因，所以经常出现植物缺水或暴晒等导致死亡的问题。所以为了能够帮助大家更好，更方便地养护自己的植物，故创作了这项作品。

	创作过程（运用了哪些技术或技巧完成主题创作，哪些是得意之处）
    利用网络及线下纸质材料进行相关资料查找，并询问有经验的相关人士以获得帮助。后使用激光切割技术完成花盆主体制作，利用mind＋等软件进行硬件程序的编写并用掌控板进行搭载，最后进行总体组装和调试优化。
[bookmark: _GoBack]在底部直接凿孔，使多余积水可以直接从下部流出，避免植物出现烂根的情况。直接在花盆外加装了水槽，便可直接取水使用，人便无需手动浇水，更加方便。
功能实现：
1、土壤湿度检测 、自动浇灌；
2、OLED显示室内空气温、湿度；
3、LED灯条显示土壤湿度；
4、蜂鸣器干燥报警；
开源硬件
1、Arduino UNO
2、I/O扩展板；
3、土壤检测传感器SEN0193  
4、微型水泵+导管
5、OLED显示屏  0.96寸OLED显示屏模块
6、RGB -LED-7珠灯条
7、继电器模块
8、蜂鸣器

	原创部分

	参考资源（参考或引用他人资源及出处）


	制作用软件及运行环境
编程软件：MIND+
运行环境：WINDOWS10

	其他说明（需要特别说明的问题）
 利用了土壤湿度传感器来检测土壤湿度，然后大家可以通过花盆外的灯条亮灯数量以及亮灯颜色来直观的了解。绿色代表水分充足，黄色代表水分正常，红色代表水分不足。
当水分不足时（拔出），（等待演示），水泵将会自动抽水完成浇水，同时播放音乐，灯条变色。
并且加装了温湿度传感器，使它可以在显示屏上实时显示当前的温湿度情况。
之后希望这个产品的体积能够进一步缩小，以此适用于更多场景，如公司，学校等。为更多在工作学习下幸苦繁忙的人们带来一丝绿意。
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