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	项目大类 
	□数字创作类   □计算思维类     ☑科创实践类

	作品名称
	《基于物联网的LED氛围灯》

	创作思想（创作背景、目的和意义）
拾音氛围灯大部分都是灯带或者是彩灯，总觉得没有互动性,氛围感不足。几天前看到朋友刚买了一个拾音氛围灯，觉得挺有意思，看着别人的桌面五光十色的特别漂亮，自己也心动了。在网络上我找到到一个最近很火的WLED项目，用WLED的开源库，使用便宜的ESP32和ESP8266作为主控，然后结合可编程的WS2812灯带完成对灯的控制。实现音乐律动灵活不依赖于数据线灯光，随着音乐频率变化增强，音乐氛围，可远程控制的LED氛围灯。

	创作过程：
      用WLED的开源库，使用便宜的ESP32和ESP8266作为主控，然后结合可编程的WS2812灯带完成对灯的控制。该项目WS2812FX库集成了100多种特效；可以通过网络配置；接入点和工作站模式；夜灯功能（逐渐变暗）；可配置的模拟时钟 ；可配置的自动亮度限制；基于文件系统的配置，便于备份预设和设置。适用于安卓和iOS的WLED应用程序;JSON 和 HTTP 请求 API;MQTT;Blynk IOT;UDP 实时;同步多个 WLED 设备的颜色（UDP 通知程序），功能十分强大，非常适合我们小白DIY。

	原创部分：
1）物联网联接，可实现在手机端或PC端均可远程控制wled灯，随时开关灯，并调节灯的亮度、色彩等；
2）音乐律动灵活：不依赖于数据线，灯光随着音乐频率变化，增强音乐氛围；
3）100多种特效，变化多样，可预设；
4）接入Home Assistant，实现智能家居；

	参考资源（参考或引用他人资源及出处）
https://install.wled.me/
[bookmark: _GoBack]https://www.ledfx.app/

	制作用软件及运行环境
建模软件：sketchup2019
激光切割软件：Lasermaker
编程软件：c++
运行环境：windows10

	其他说明：




