《GT创客空间创意智造（学生作品）》教学案例
案例03：《语音提示器》
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	作品名称
	《语音提示器》

	作者姓名
	（2018届）

	指导教师
	邬肖英

	作品获奖
	

	作者单位
	宁德市第五中学

	教材名称
	《GT创客空间创意智造（学生作品）》教学案例

	教材类型
	自编校本教材

	教材简介
	优选历届学生的创意作品编写的校本教材。面向六年级以上的中小学生，以培养学生物联网、人工智能知识为核心，智能智造、激发学生的创新意识；增强实践能力。

	执教年级
	六年级以上

	课时长度
	6课时

	涉及器材
	电脑、Arduino nano 、扩展板、MQ-7一氧化碳传感器、LED红色灯珠、L9110风扇模块、蜂鸣器、按键开关、激光切割机

	涉及软件
	Mind+、SketchUp、laserMaker

	文件清单
	设计教程(*.doc)、SU模型文件（*.skp）、切割文件(*.lcp)、配套代码(*.sb3)






	《语音提示器》设计教程
1、 设计分析
设计情境:
想法源于本学期设计项目《我的智慧校园创意设计》，同学们反映的个别同学上卫生间经常忘记冲水，特别是蹲便卫生间，经过多次观察，我们小组讨论后决定设计一个冲便提醒器，当有同学使用蹲位时，发出语音“请及时冲水”、或“不也冲冲，去也冲冲”、“向前一小步，文明一大步”，把它放哪里都可以，换个语音内容就可以，这个创意是不是实用。
课题申报：创意是我们小组独创，已经向老师申报过，其它小组不可以与我们雷同，否则视为抄袭，呵呵。
成本预算：不含锂电池才28.43元，小组4人筹集30元足已。外壳规格尺寸8cmX8cm*2cm，不足1/4块板，可以到创客室蹭。
硬件清单：
	序号
	硬件清单
	数量
	价格（元）
	金额（元）
	备注

	1
	Arduino Nano
	1
	13.00
	13.00
	

	2
	ISD1820录放音模块
	1
	8.23
	8.23
	

	3
	PAM8403功放模块
	1
	2.65
	2.65
	

	4
	人体红外传感器模块
	1
	4.05
	4.05
	

	5
	船形开关
	1
	0.5
	0.5
	

	6
	3.7v大容量锂电池
	1
	46.85
	46.85
	选用

	7
	杜邦线
	若干
	0
	0
	

	8
	合计
	
	
	75.28
	28.43元（不含电池）


二、配件及采购
1）Arduino Nano  

[image: 1]
[image: IMG_256]
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.56a62e8dzL9UU3&id=569854590224&_u=lognj5b276
1） 人体红外传感器模块   

[image: 1598065268(1)][image: IMG_256]

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.56a62e8dzL9UU3&id=5760704
27891&_u=lognj5de8d
2） PAM8403功放模块
 [image: IMG_256]
https://detail.tmall.com/item.htm?id=18574341954&spm=a1z09.2.0.0.56a62e8dzL9UU3&_u=lognj52b42
3） ISD1820录放音模块
[image: IMG_256]
https://detail.tmall.com/item.htm?id=13843047251&spm=a1z09.2.0.0.56a62e8dzL9UU3&_u=lognj5370c
4） 船形开关.
[image: IMG_256]
https://detail.tmall.com/item.htm?id=21097876057&spm=a1z09.2.0.0.56a62e8dzL9UU3&_u=lognj5318c
5） 无人机电池3.7v大容量锂电池
[image: IMG_256]
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.6e921e04eQZ72g&id=602293078035&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=18&sku_properties=1627207:28332
7）LED红灯串接210欧电阻

连接图
人体红外热运动传感器    D2 ；     ISD1820录放音模块       D3  ；    LED 灯            D4；
[image: C:\Users\student\Desktop\语音提示器教程\线路连接.png线路连接]

外观设计
建模LaserMaker
规格：80mmX80mmX20mm
激光切割

[bookmark: _GoBack][image: 1598233629(1)]
六、编程Mind+
[image: 1598232938(1)]
作品展示
[image: 微信图片_20200821081414]
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